Содержимое папки C:\EWB\SAMPLES\3TERNARY\3CNT
Tri_RS-T3.ewb — модель троичного синхронного RS-триггера с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса.
Tri_RS-TM.ewb — модель троичного синхронного RS-триггера с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса, оформленная в виде функционального модуля.
Tri_DRS-T1.ewb — модель троичного синхронного двуступенчатого D-триггера  с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса.
Tri_DRS-T2.ewb — модель троичного синхронного двуступенчатого D-триггера  с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса, оформленная в виде функционального модуля.
Tri_DCT-RS.ewb — модель троичного синхронного двуступенчатого одноразрядного суммирующего счетного триггера с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса.
Tri_DCT-RD.ewb — модель троичного асинхронного двухразрядного вычитающего счетчика с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса.
Tri_DCT_DN.ewb — модель двухразрядного вычитающего счетчика (прототип для дальнейшей модернизации).
Tri_DCT_UP.ewb — модельтроичного асинхронного двухразрядного суммирующего счетчика (прототип для дальнейшей модернизации).
Tri_DCT-RU.ewb — модель троичного асинхронного двухразрядного суммирующего счетчика с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса.
Tri_DCT-RU1.ewb — модель троичного асинхронного двухразрядного суммирующего счетчика с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса, а также с предустановленным коэффициентом пересчета.
Tri_DCT-RU2.ewb — тестирование модели  троичного асинхронного двухразрядного суммирующего счетчика с дополнительными асинхронными входами предустановки и сброса, а также с предустановленным коэффициентом пересчета.
Tri_DEC_5.ewb — модель троичного двухвходового декодера типа "код-позиция" для совместной работы с троичными асинхронными двухразрядными счетчиками. 
Tri_DEC_6.ewb — модель троичного двухвходового декодера типа "код-позиция" для совместной работы с троичными асинхронными двухразрядными счетчиками (дубликат*). 
Tri_DEC_7.ewb — модель  троичного асинхронного двухразрядного суммирующего счетчика, работающая  совместно с троичным двухвходовым декодером типа "код-позиция".
Tri_DEC_8.ewb — модель троичного асинхронного двухразрядного суммирующего счетчика, работающая  совместно с троичным двухвходовым декодером типа "код-позиция" и кодером в позиционный код "8-4-2-1".
Tri_DEC_7.zip — архив моделей Tri_DEC_6.ewb и Tri_DEC_7.ewb .
Tri_DEC_8.zip — архив модели  Tri_DEC_8.ewb.
MODELS.zip — архив моделей МОП-транзисторов, используемых в элементах троичной логики.
READ_ME.rtf — Инструкция по работе с моделями, библиотеками и программой схемотехнического моделирования.
3INVERT.rtf — этот файл.
* дубликаты помогают избежать ошибок, возможных при сохранении схемотехнически насыщенного проекта в файл. Если неожиданно возникла ошибка - есть возможность вернуться к дубликату испорченного проекта. С этой же целью формируются архивы сложных проектов.