Содержимое папки C:\EWB\SAMPLES\3TERNARY\3FADD
Tri_ROT_U0.ewb — модель элемента троичной правой циклической инверсии с исключением состояния, необходимая для создания полного троичного сумматора.
Tri_ROT_Ux.ewb — модель элемента троичной правой циклической инверсии с исключением состояния, оформленная в виде функционального модуля.
Tri_ROT_D0.ewb — модель  элемента троичной левой циклической инверсии с исключением состояния, необходимая для создания полного троичного сумматора.
Tri_ROT_Dx.ewb — модель  элемента троичной левой циклической инверсии с исключением состояния,  оформленная в виде функционального модуля.
Tri_CARRY3.ewb — модель троичного элемента итогового переноса в старший разряд полного троичного сумматора. 
Tri_CARRY_O.ewb — модель троичного элемента итогового переноса в старший разряд полного троичного сумматора,   оформленная в виде функционального модуля. 
Tri_FADD_.ewb — модель полного троичного сумматора. 
Tri_FADD_M.ewb — модель полного троичного сумматора,  оформленная в виде функционального модуля. 
Tri_FADD_M1.ewb — модель полного троичного сумматора,  оформленная в виде функционального модуля, с коммутаторами входных сигналов для измерения таблицы истинности.
MODELS.zip — архив моделей МОП-транзисторов, используемых в элементах троичной логики.
READ_ME.rtf — Инструкция по работе с моделями, библиотеками и программой схемотехнического моделирования.
3FADD.rtf — этот файл.